**Förklaring och information om MowerUpdate , uppdateringsläge samt firmware fil.**

**MowerUpdateV1.1.exe**: Används om robotgräsklipparen INTE är uppkopplad till ett nätverk/Router och dator används genom att koppla upp direkt till robotgräsklipparens WiFi (MiotLinkAp\_XXXX). Robotgräsklipparen måste vara i ”uppdateringsläge” (mer information längre ner i dokumentet).

**MowerUpdateV2.0.exe:** Används om robotgräsklipparen är uppkopplad till ett nätverk/Router. Dator måste vara uppkopplad till samma nätverk/Router antingen via WiFi eller nätverkskabel. Robotgräsklipparen måste vara i ”uppdateringsläge” (mer information längre ner i dokumentet).

**Firmware fil (.AES)**: Filen ligger nerpackad (komprimerad) i en .ZIP fil och behöver ”packas upp” innan den kan dras in i MowerUpdate-programmet annars kommer uppdateringen inte fungera. Även MowerUpdate behöver ”packas upp”. Packa upp filen genom att högerklicka med musen på filen och välj ”kopiera”. Gå till ”skrivbord”, högerklicka med musen och välj ”Klistra in”. Nu ligger vald fil på skrivbordet redo för att användas (ni kan välja att radera filen efter användning).

**Uppdateringsläge:** För modeller med display/skärm **(E1600/E1600T/E1800/E1820)**. Starta upp robotgräsklipparen på **”STOP”-**knappen. Tryck snabbt på **”Home” och ”Ner”** knapparna samtidigt. Robotgräsklipparen skall pipa med **TVÅ snabba** pip till svars och skärmen kan ev. lysa men utan tecken eller bokstäver. Detta kan kräva flera försök. Redo.

För modeller utan display/skärm **(E1200/E1750)**. Starta upp robotgräsklipparen på **”STOP”-**knappen. Tryck snabbt på **”Röd” och ”Grön”** knapparna samtidigt. Robotgräsklipparen skall pipa med **TVÅ snabba** pip till svars. Detta kan kräva flera försök. Om två snabba pip **inte** hörs så har försöket misslyckats.

**Sammanställning av uppdatering av firmware:**

1. Sätt robotgräsklipparen i **uppdateringsläge**.

2. Anslut dator direkt till robotgräsklipparens WiFi (MiotLinkAp\_XXXX) **ELLER** nätverket/Routern robotgräsklipparen är ansluten till. Värt att nämna är att robotgräsklipparen enbart stödjer 2,4GHz nätverk med WPA-protokoll.

3. Starta MowerUpdate (version beror på anslutningsval enl. ovan).

4. Drag in den uppackade .AES filen ifrån skrivbordet till MowerUpdate-programmet.

5. Vänta på att överföringen blir klar och meddelandet ”update succesful”.

6. Stäng ner MowerUpdate och starta om robotgräsklipparen.

Vid ev. problem, prova nedanstående lösningar. Ibland kan det krävas ett par försök för MowerUpdate att lyckas med uppdateringen.

1. Kontrollera att robotgräsklipparen verkligen är i uppdateringsläge.
2. Kontrollera att dator är ansluten till rätt WiFi eller Router.
3. Starta MowerUpdate genom att högerklicka på filen och välj ”Kör som administratör”
4. Prova den andra versionen av MowerUpdate.
5. Om MowerUpdate hängt sig, starta ”aktivitetshanteraren”, välj flik ”processer”, högerklicka på MowerUpdate och välj ”avsluta aktivitet”.
6. Uppdatera robotgräsklipparen via kabel (robotgräsklipparen behöver skruvas upp). Se självhjälpscenter. T.ex. E1200 <https://kundservice.outl1.se/hc/sv/articles/9703947370781-Mjukvaruuppdatering-via-kabel-Robotgr%C3%A4sklippare-E1200>