

**Viktig information om firmware.** Kompabilitet mellan Mainboard-versioner och Firmware-versioner. Identifiering och information förklaras nedan i följande steg.

1. Versionsnummer av mainbord: Version står på mainboard och kan lokaliseras enl. bild nedan



Står oftast i övre vänstra hörnet på mainboardet. Ovan är exempel på V1.5. Versionsnummer av mainboard kan även identifieras av Serienummer på robotgräsklipparen enl. bild nedan, om det finns uppmärkt. Även artikelnummer (\*SKU) kan till viss del hjälpa med identifiering.



Endast dom åtta första siffrorna är av intresse för att identifiera Serienummer. E1800 står för modell, som kan användas för att veta vilket firmware som kan användas.

Artikelnummer (SKU) står på emballaget eller ev. på kvittot. T.ex. 105-2-X (MB 1.3 till 1.4) eller 105-2-XX (MB 1.5 till MB 1.6)

1. **Firmware version:** Modell av robotgräsklippare samt versionsnummer på firmware kan identifieras med en serie av tre siffror i .AES\* filens namn som t.ex**. E1800 E1820** SmartMowerPlus**V1.6.2**.AES, där **E1800 E1820** står för modell av robotgräsklippare och **V1.6.2** står för versionsnummer av firmware. \*.AES är själva firmware filen.
2. Kompabilitet mellan Mainboard/Serienummer och Firmware: Nedan följer en lista.

\*MB=Mainboard \*SN=Serienummer \*Ver. = Firmwareversion

**MB 1.3 till MB 1.4 - SN före/fram till 20210225 - Lista på modeller och FW Ver. nedan**

E1200 --------- Sista kompatibla Ver. V3.0.7 --------------- Fil: E1200 SmartMoverPlusV3.0.7.AES

E1600/E1600T – Sista kompatibla Ver V4.0.2 – Fil: E1600 E1600T SmartMowerProV4.0.2.AES

E1750 --------- Sista kompatibla Ver. V2.1.1 -------------- Fil: E1750 SmartMowerPlusV2.1.1.AES

E1800 --------- Sista kompatibla Ver. V1.3.2 -------------- Fil: E1800 SmartMowerPlusV1.3.2.AES

**MB 1.5 till MB 1.6 - SN från 20211225 och framåt - Lista på modeller och FW Ver. nedan**

E1200 --------------- Senaste version V3.6.2 ---------------- Fil: E1200 SmartMowerPlusV3.6.2.AES

E1600/E1600T ----- Senaste version V4.6.2 ------ Fil: E1600 E1600T SmartMowerProV4.6.2.AES

E1750 ---------------- Senaste version V2.6.1 ---------------- Fil: E1750 SmartMowerPlusV2.6.1.AES

E1800/E1820 ------- Senaste version V1.6.2 ------ Fil: E1800/E1820 SmartMowerPlusV1.6.2.AES

**OBS!** Firmware för MB 1.5 till MB 1.6 är **EJ** kompatibla med MB 1.3 till MB 1.4 då det är olika komponenter på korten. Fel kan visa sig i form av att display lyser upp men inga tecken eller text förekommer. Lösning: Degradera firmware till kompatibel version.